программа 3.8.187 12.12.2014
- дополнительные изменения в механизм корректировки при перескоке времени назад (скорректирована ошибка драйвера)

программа 3.8.186 23.10.2014
- период регистрации не меньше 1 сек.
- добавлена корректировка при перескоке времени назад (скорректирована ошибка драйвера)
- исправлены некоторые ошибки при ускоренной архивации и предрегистрации
- добавлена функция вычисления градиента на пере grad200D1, где 200(или 050, или 008 и т.д.) - число последних точек, по которым расчитывается градиент; 
  чем больше точек, тем меньше погрешность расчета, но больше инерционность(реакция значения градиента на изменение сигнала).

программа 3.8.181 07.07.2014 beta
- исправление ошибок, модернизация алгоритмов

программа 3.7.172 21.06.2013
- исправлена ошибка индикации наличия резервного питания и аккумуляторов.

программа 3.7.171 31.05.2013
- исправлены некоторые ошибки по результатам тестирования предыдущей версии

программа 3.7.170 13.03.2013
- реализован новый вид графического отображения данных - МНЕМОСХЕМЫ. Это создание произвольных динамических экранных форм. 
- просмотр архивных данных не только на графике, а также в таблице в цифровом виде с отображением времени среза. 
- Вызов новой версии файла обновления UpdatePMT59LProgramm3

программа 3.7.0168 28.12.2012
- откат версии ОС

программа 3.7.0167 21.12.2012
- изменено место хранения архивов

программа 3.7.0165 03.12.2012
- Вызов новой версии файла обновления UpdatePMT59LProgramm2
- реализован запрет обработки нажатия нештатных кнопок клавиатуры
- увеличен базовый период записи в файл
- изменена и улучшена структура архива: алгоритмы сохранения, копирования и поиска в архиве с сохранением поддержки ранних версий
- реализован протокол Modbus TCP в части доступа к настройкам прибора
- реализован протокол Modbus RTU для обмена с прибором по СОМ-порту
- аутентификация доступа к изменению настроек по Modbus
- копирование журналов событий и ошибок
- возможность автоматически восстановить прежнюю версию ПО после обновления

программа 3.5.0158 30.05.2012
- изменен алгоритм накопления архива для поддержки различия русских имён объектов

программа 3.5.0156 11.05.2012
- исправлены некоторые ошибки программы

программа 2.5.0152 20.04.2012
- исправлена ошибка адаптации прошивки к новому типу прибора

программа 2.5.0152 18.04.2012
- исправлена ошибка разбора посылки в комманде прямого доступа к платам при первоначальной их калибровке из UniCalib

программа 2.5.0151 от 06.04.2012
- изменен алгоритм получения версии плат АЦП

программа 2.5.0150 от 26.03.2012
- Добавлена функция сохранения указателя на последнем добавленном объекте, при добавлении данных для вычисления.
- Исправлена ошибка нештатного перехода из меню на основной экран при записи параметров по СОМ-порту.
- Исправлена ошибка потери первой и последней скобки при записи по СОМ-порту функции для вычисления типа (D1*D2)+(D3*D4)
- добавлены функции для реализации интегратора на пере( dtsD..., dtmD..., dthD... ). 
  Например для D2: (D2+D1*dtmD2)*(D2<2000). Где D2 - перо, накапливающее значение. 
                                                D1 - перо имеющее значение расхода, в данном примере единицы(литры) в минуту(ед/мин)
                                                     для ед/сек используется dtsD2(для D2), для ед/час dthD2(для D2)
                                                dtm (dts,dth) - время соответственно в минутах (секундах, часах), 
                                                                прошедшее с момента последнего вычисления значения интегратора
                                                Выражение в последних скобках - макимальный порог накопления интегратора, т.е. при достижении
                                                интегратором D2 значения 2000, его значение сбросится в 0. 
- выборочное тестирование уставок
- выборочное тестирование реле

UpdatePMT59LProgramm2 v1.5.0008 от 03.12.2012
         - Корректная реакция на новую программу обновления
         - Возможность восстанавливать старую версию ПО

UpdatePMT59LProgramm3 v1.5.0009 от 06.05.2013
         - Корректное обновление директорий

starter от 17.02.2012 для РМТ69М