программа 3.8.187 12.12.2014
- включена возможность задания МАС адреса сетевого модуля
- дополнительные изменения в механизм корректировки при перескоке времени назад (скорректирована ошибка драйвера)

программа 3.8.186 23.10.2014
- период регистрации не меньше 1 сек.
- добавлена корректировка при перескоке времени назад (скорректирована ошибка драйвера)
- исправлены некоторые ошибки при ускоренной архивации и предрегистрации
- добавлена функция вычисления градиента на пере grad200D1, где 200(или 050, или 008 и т.д.) - число последних точек, по которым расчитывается градиент; 
  чем больше точек, тем меньше погрешность расчета, но больше инерционность(реакция значения градиента на изменение сигнала).

программа 3.8.185 25.08.2014
- период регистрации не меньше 1 сек.
- исправлены некоторые ошибки при ускоренной архивации и предрегистрации
- добавлена корректировка при перескоке времени назад (скорректирована ошибка драйвера)
- добавлена функция вычисления градиента на пере grad200D1, где 200(или 050, или 008 и т.д.) - число последних точек, по которым расчитывается градиент; 
  чем больше точек, тем меньше погрешность расчета, но больше инерционность(реакция значения градиента на изменение сигнала).

Версия 3.7.176 20.11.2013
-байт конфигурации АЦП для добавления нового типа датчика


программа 3.7.175 23.08.2013



starter от 17.02.2012 для РМТ69М

UpdatePMT49Programm v1.5.0008 от 03.12.2012
         - Корректная реакция на новую программу обновления
         - Возможность восстанавливать старую версию ПО
